附件4
新荣区秸秆综合利用收储运及加工利用体系建设内容表

	序号
	主体名称
	建设内容
	技术参数

	1
	大同市锦润农牧有限公司
	  新建干草棚8000平方米；秸秆综合利用车间2000平方米；购买液压打包机流水线1台（套）；购买秸秆打捆机2台
	1.干草棚3栋（90m*35m  112m*40m  67m*35m）顶棚高8m，三角顶，均为单层彩钢，三面围墙（砖砌）墙高1.5m,立柱为圆钢（外径219mm、壁厚6mm）,地面混泥土20cm厚

2.秸秆综合利用车间1栋（66m*30.5m）顶高6m,圆弧底（单层彩钢），三面围墙（砖砌）墙高1.5m,立柱为圆钢（外径219mm、壁厚6mm）,地面混泥土20cm厚

3.秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	2
	大同市新荣区牧生源农林牧有限责任公司
	  新建干草棚5000平方米；秸秆综合利用车间2000平方米；购买液压打包机流水线1台（套）；青黄贮收获机 1台；秸秆打捆机3台
	1.干草棚3栋（55m*26.5m  90m*12m  50m*42m ） 棚顶：三角顶  墙结构：砖混结构三七墙（两面） 墙高度：1.2m  立柱：圆钢（外径165mm、壁厚5mm）  混凝土：强度c30  厚18cm

2.秸秆加工车间： 结构：钢结构  栋数：1栋  长宽：51m*44.5m棚顶：圆弧顶  墙结构：砖混结构三七墙（三面）  墙高度：1.2m  立柱：圆钢（外径219mm、壁厚6mm）混凝土：强度c30 厚18cm

3.秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	3
	大同市新荣区平荣养殖农民专业合作社
	新建干草棚4500平方米；购买秸秆打捆机1台
	1.干草棚共3栋  (42m*50m、58.5m*30m 、 88m*7.5m)，前两栋圆弧顶（单层彩钢），顶高6m，后一栋三角顶（单层彩钢），顶高4m，圆钢立柱（外径219mm、壁厚6mm）三面围墙，高2m，混泥土地面厚12cm 

2.秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	4
	大同市全季牧业有限公司
	新建干草棚4000平方米
	干草棚共4栋（每栋长60m，宽18m房高6m），顶棚单层彩钢瓦，三角顶，三面围墙 墙高1.2m砖砌，圆钢立柱，地面12cm混泥土。

	5
	新荣区旺满园种养殖农民专业合作社
	新建干草棚1000平方米；购买秸秆饲料打捆机1台
	1.干草棚钢结构1栋（长60m、宽17.5m、顶高5m） ,三角顶（单层彩钢）。三面围墙 墙高1.6m（加1.4m彩钢），圆钢立柱，地面12cm混泥土。

2.秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	6
	大同市新荣区锦洋农牧场
	    建干草棚1000平方米；购买秸秆打捆机1台
	1.干草棚钢结构1栋（长70m、宽15m、顶高 6m) 棚顶是三角顶，三面围墙砖起，墙高1.5m,剩余彩钢封墙面，圆钢立柱，地面12cm混泥土

2.秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	7
	大同市新荣区安心种养殖农民专业合作社
	购买秸秆打捆机1台
	秸秆打捆机 捡拾宽度≥2.2m



	8
	大同市新荣区聚丰绿色农牧农民专业合作社
	购买秸秆饲料打捆机1台
	秸秆饲料打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	9
	大同市新荣区美地绿农种养有限公司
	新建干草棚1000平方米；购买全自动秸秆饲料打捆机1台
	1.干草棚钢结构2栋（46m*16m、25m*13m），顶部高6m 三角顶（单层彩钢），三面为2m高的砖墙，立柱为140mm圆钢柱，地面混泥土15cm 。

2.全自动秸秆饲料打捆机 捡拾宽度≥2.2m

	10
	大同市新荣区太平农牧有限责任公司
	新建干草棚1500平方米；购买秸秆饲料打捆机1台
	1.干草棚1栋（长70m*宽24m），高6m，采钢圆孤顶，用圆钢管做梁，立柱用圆钢或工字钢，四面围墙留一个大门，围墙高1.2m至1.5m高，地面混凝土12cm厚。

2.秸秆饲料打捆机 捡拾宽度2.2m

	11
	大同市新荣区王家屯煜华种养殖农民专业合作社
	新建干草棚1000平方米
	干草棚1栋（宽25m、长42m），高6m，顶是三角顶（单层彩钢）、三面墙（砖混）、墙高1.5m（砖墙上面是彩钢板墙4.5m），立柱是圆钢、地面混凝土12cm厚。

	12
	新荣区穆家坪村全明种养殖农民专业合作社
	新建干草棚1000平方米
	干草棚 1栋 （长40m，宽25m），棚高6m，圆弧顶（单层彩钢），三面墙（砖砌）、墙高1.5m，立柱是圆钢、地面混凝土12cm厚。

	13
	大同市新荣区富民种养殖专业合作社
	新建干草棚500平方米
	干草棚 1栋 （长30m、宽19m），棚高5m，顶是三角顶（单层彩钢），三面墙（砖砌）墙高1.5m，立柱是圆钢，地面混凝土15cm厚.


