附件6
大同市锦润农牧有限公司液压打包机流水线设备清单

	序号
	名称
	数量

（台套）
	主功率
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	备注

	1
	上料输送机
	1
	7.5KW
	8
	8
	入粉碎机，卧地链条输送机，带宽1800mm,

	2
	粉碎揉丝机
	1
	132KW
	18.6
	18.6
	软启动柜无极调速控制 ，刀轴座温度传感器 报警 ，定时自动注油 ，入料口 3100mm，

	3
	上料输送机
	1
	5.5KW
	5.8
	5.8
	入风选机链条输送机 ，带宽1200mm，

	4
	滚筒筛
	1
	6KW
	6.8
	6.8
	6KW电机，8m筛子

	5
	上料输送机
	1
	5.5KW
	5.5
	5.5
	入打包机链条输送机 ，带宽1200mm

	6
	秸秆打包机
	1
	55kW
	35.3
	35.3
	产量每小时 6-8 吨  单 55KW 电机包型1200*900*1450mm，包重 300-450kg（根据秸秆含水量和筛净率）

	合计
	80
	含税含运费含液压油品


大同市新荣区牧生源农林牧有限责任公司液压打包机流水线设备清单

	序号
	名称
	数量

（台套）
	主功率
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	备注

	1
	上料输送机
	1
	7.5 KW
	8.8
	8.8
	入粉碎机，卧地链条输送机，带1800mm,

	2
	粉碎揉丝机
	1
	132KW
	17.6
	17.6
	软启动柜无极调速控制，刀轴座温度传感器 报警，定时自动注油，入料口 3100mm，

	3
	上料输送机
	1
	5.5KW
	7.2
	7.2
	入风选机链条输送机 ，带1200mm，

	4
	风选机
	1
	38KW
	8.8
	8.8
	包含沙克龙，风机 30KW,宽 1500mm, 长 8000mm,晃筛4KW*2

	5
	上料输送机
	1
	5.5KW
	7.2
	7.2
	入风选机链条输送机 ，带1200mm，

	6
	秸秆打包机
	1
	55kW
	31
	31
	产量每小时 6-8 吨 单 55KW 电机包型1200*900*1450mm，包重300-450kg（根据秸秆含水量和筛净率）

	7
	脉冲除尘
	2
	11KW*2
	3.7
	7.4
	脉冲除尘器主机, 风机，管道，密封胶

	合计
	88
	出厂价）含税+9%增值税




